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第一部份　竞争性比选邀请书
各参选单位：
本项目已由重庆能投渝新能源有限公司（下称：渝新能源公司）相关会议立项，项目业主为渝新能源公司，项目名称为重庆能投渝新能源有限公司高清视频会议系统，邀请人为渝新能源公司。现已具备竞争性比选条件，现邀请贵单位参选。
一、项目简介
1、项目名称：重庆能投渝新能源有限公司高清高清视频会议系统。
2、项目业主：渝新能源公司。
3、项目实施范围：渝新公司及下属子、分公司，详见《高清视频会议系统技术规格书》。
4、项目实施时间：2018年8月28日前完成供货、安装、调试、培训等工作。
二、比选采购范围: 重庆能投渝新能源有限公司高清高清视频会议系统，具体详见《高清视频会议系统技术规格书》。《高清视频会议系统技术规格书》未列明，但属使项目正常运转所需的设备、材料，由参选人免费提供。
三、比选地点：南岸区南滨路162号能大厦1307办公室。
四、资料获取：请参选人于2018年7月31日到重庆南岸区南滨路162号能源大厦1307室处领取，或登录重庆能投渝新能源有限公司电子商务采购平台（网址http://yxny.51ygcg.com/）下载。
[bookmark: _GoBack]五、费用缴纳：参选保证金：人民币3.00万元（大写：叁万元）。
请参选人根据本《比选文件》要求于2018年7月31日前将参选保证金通过其单位账户汇至以下帐户：
单名名称：重庆能投渝新能源有限公司。
开户行：中国农业银行股份有限公司重庆南岸滨江支行。
帐号：31060401040009067。
各参选人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。
参选保证金在中选人签订合同后5个工作日内全额退还至参选人来款账户，但放弃中选或违规中选等按相关规定不予退还。
六、比选费用：无论比选结果如何，参选人参与本项目比选的所有费用均应由邀请人自行承担。
七、资质要求。邀请人必须具备以下条件方能参与此次竞争性比选：
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1]1、注册资本金应达到人民币500万元。
2、经营范围内具备计算机软硬件或电子产品开发、销售及技术服务的相关内容，2016年至今销售及安装高清视频会议系统业务3项及以上，有能力履行合同，提供设备维护保养、修理及其他服务义务。
3、如受代理商（经销商）参选，需提供设备生产商关于承担产品质量保证期内和质量保证期满后售后服务责任的承诺书和项目授权书。
八、参选文件递交截止时间：2018年7月31日9：30时 (北京时间)，逾期不予受理。
九、参选文件递交地点:参选人将参选文件递交到重庆南岸区南滨路162号能源大厦1307室。联系人：冉景贤15086651348）。
十、最高限价：
本比选项目设置最高限价：260万元，含税。超过最高限价的比选资料将被拒绝。
十一、竞争性比选时间：竞争性比选时间同参选文件递交的截止时间。
竞争性比选地点：同参选文件递交地点。
十二、联系方式：
冉景贤  电话：023-62512289   15086651348
重庆能投渝新能源有限公司
2018年7月23日
第二部份　参选须知
一、说明应
1.适用范围
本竞争性比选文件仅适用于本次竞争性比选邀请中所叙述的重庆能投渝新能源有限公司高清高清视频会议系统采购。
2.定义
竞争性比选文件中下列术语应解释为：
2.1参选人：是指参与本项目竞争性比选的单位。
2.2中选人：是指通过竞争性比选最终被重庆能投渝新能源有限公司确定为重庆能投渝新能源有限公司高清高清视频会议系统提供者的单位。
2.3邀请人：是指邀请参选人参与本项目竞争性比选的单位，即渝新公司。
2.4参选：是指参加竞争性比选活动。
2.5参选保证金：是指邀请人为防止参选人中选后不按时，或不按要求缴纳履约保证金，可不按要求签订合同等而要求参选人缴纳的金额。如中选人不按时，或不按要求缴纳履约保证金，或，不按要求签订合同等，视为放弃中选，不退还参选保证金。如参选人串通损害邀请人利益，竞争性比选无效，同时不退还参选保证金。
2.6参选文件：是指参选人按本竞争性比选文件要求编制的相关资料。
3.合格的参选人
3.1接受邀请人邀请，通过了资质审查的参选人。
3.2非联合体参选人。
4.参选费用
无论比选结果如何，参选人参与本项目比选的所有费用均应由参选人自行承担。
二、竞争性比选文件
5. 竞争性比选文件
5.1竞争性比选文件用以阐明所需资质、竞争性比选程序、评选标准及方法和合同主要条款。竞争性比选文件由以下部分组成：具体内容详见附后内容。
5.2参选文件以中文编印，以中文本为准。
5.3参选人应认真阅读竞争性比选文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照竞争性比选文件要求提交全部资料，或者参选文件没有对竞争性比选文件做出实质性响应，该参选文件有可能被拒绝，其风险应由参选人自行承担。
6.竞争性比选文件的澄清
任何要求澄清竞争性比选文件的参选人，均应在参选截止日前3天以书面或传真的形式通知邀请人。邀请人在参选截止日前2天将以书面或传真的形式予以答复所有参选人。
7.竞争性比选文件的修改
7.1在参选截止日期前2天，无论出于何种原因，邀请人可主动或在解答参选人提出的问题时对竞争性比选文件进行修改。邀请人对竞争性比选文件的修改，应于参选截止日前1天以书面或传真的形式通知所有参选人。
7.2竞争性比选文件的修改或澄清对所有参选人具有约束力。参选人收到竞争性比选文件的修改或澄清后，应立即以传真形式加以确认。
7.3为使参选人在编写参选文件时，有充分时间对竞争性比选文件的修改部分进行研究，邀请人可以酌情延长参选截止日期，并以书面或传真的形式通知已收到竞争性比选文件的每一位参选人。
三、参选文件
3.1参选文件应合并装订（注：拒绝活页式文件）后密封并加盖公章。
3.2参选文件中所使用的计量单位除竞争性比选文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
12.参选报价
12.1参选报价应完全包含比选文件（含技术附件、答疑、澄清及修改文件等）要求的内容。若因参选人在报价时有漏报、缺项的情况发生，邀请人视为参选人已充分理解比选文件要求，漏报、漏项部分已计入参选报价之中，中选后签订合同时不予调整。
12.2参选报价为包干价，包含产品费用、运输费用、安装费用、调试费用、培训费用、16%的增值税等项目验收合格、交付渝新公司使用前的一切税费及3年质保期内各项费用等；
12.3参选报价不得超过最高限价260万元。
12.4只允许有一种报价，任何有选择的报价将不予接受。参选人报价时必须对竞争性比选文件做出实质性响应，只提供部分数据或资料不符竞争性比选文件的参选文件无效。
12.5如邀请人认为参选人的报价过高，有权组织参选人进行谈判，根据最终谈判结果确定中选人。
13.参选货币
参选应以人民币报价。
14.证明合格的参选人资格的文件
参选人必须提供参选资格文件复印件并加盖印章，同时提供原件备查。
15.比选有效期
参选截止日期后60天内，含60天。
16.参选文件的书写要求
16.1参选文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，装订成册，邀请人拒绝活页参选资料。
16.2参选文件的书写应清楚工整，凡修改处应由参选人授权代表盖章或签字。
16.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能引起歧义的参选文件被定为作废参选文件。
16.4参选文件的商务部分应由参选人在规定签章处逐一签署及加盖参选人的印章或签字。
16.5参选文件的份数：正本1份、副本2份，并在文件左上角注明“正本”“副本”字样。
四、参选
17.参选文件的密封与标记
17.1参选人应将参选文件正本和副本装入信袋内加以密封，并在封签处加盖参选人公章或签字（或合同专用章）。
17.2参选文件信袋封条上应写明：
①参选项目名称。
②注明“开选时才能启封”。
18.参选截止日期
18.1参选文件必须在竞争性比选邀请书规定的参选截止日期前送达指定地点。
18.2在参选截止时间以后送达的参选文件，邀请人拒绝接收。
18.3参选保证金在中选人签订合同后5个工作日内全额退还，对放弃中选、不按邀请人要求签订合同以及违规中选的，按相关规定不予退还，并且邀请人保留进一步追究赔偿损失的权利。
五、竞争性比选程序及评选
19.竞争性比选程序
19.1邀请人根据竞争性比选文件规定的时间、地点进行公开竞争性比选，并邀请所有参选人代表准时参加。
19.2公布在参选截止时间前递交参选文件的参选人名称，并点名确认参选人是否到场。
19.3监督人员当众宣读《参选守则》；
19.4监督人、参选人代表共同对参选资料密封情况进行检查确认；
19.5依次当众开启参选文件，公布参选人名称、参选保证金的递交情况、参选报价等，并记录在案；
19.6参选人、监督人及工作人员在参选资料开启记录上签字确认。
20.评选
20.1邀请人根据竞争性比选项目特点组建评选委员会。
20.2评选活动遵循公平、公正、科学和择优原则。
20.3评选的依据为竞争性比选文件、参选文件。
20.4资格审查时，参选文件与竞争性比选文件有重大偏离时，参选文件有可能被拒绝。
20.5评选委员会对满足竞争性比选文件实质性要求的参选文件，按顺序推荐中选人。
20.6参选文件中有下列错误必须修正并确认，否则参选文件将被拒绝，其参选保证金将被没收：
①单价累计之和与总价不一致，以单价为准修改总价。
②用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。
③文字表述与图形不一致，以文字表述为准。
20.7参选文件的澄清：
①为有助于参选文件的审查、评选和比较，评选委员会有权请参选人就参选文件中的有关问题予以说明和澄清；参选人有责任按照邀请人通知的时间和地点派专人进行答疑。
②参选人代表对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复。
③参选人代表的澄清文件是参选文件的组成部分，并替代参选文件中被澄清的部分。
④参选文件的澄清不得改变参选文件的实质内容。
⑤评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。
⑥评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选文件；参选人不能通过修改或撤销与竞争性比选文件的不符之处而使其参选文件成为实质性响应的参选文件。
20.8评选委员会有权选择和拒绝参选人中选。评选委员会无义务向参选人进行任何有关的评选解释。
20.9评选过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较等的有关资料以及定选情况，均不得向参选人或其他无关的人员透露。
20.10参选人在评选过程中进行企图影响评选结果的活动，可能导致其被取消中选资格。
21.评选原则
由评选委员会成员综合评审后，推荐中选候选人；邀请人从评委推荐的中选候选人中确定中选人，并发出中选通知书。
22.授予合同
22.1邀请人根据评选委员会提交的书面评选报告确定中选人。
22.2合同将授予下列参选人：
能够最大限度地满足竞争性比选文件中规定的各项综合评选标准。
23.中选通知
23.1在邀请人确定中选人后的5日内，邀请人以书面形式发出“中选通知书”； “中选通知书”一经发出即发生法律效力。
23.2在中选人与邀请人签订合同后5个工作日内，邀请人电话通知未中选人落选并退还参选保证金。通知时不解释落标原因，不退回参选文件。
23.3“中选通知书”将作为签订合同的依据之一。
六、签订合同
24.缴纳履约保证金
中选人应在接到中选电话通知后3个工作日内，向邀请人提供金额为中选金额5%的履约保证金。
25.签订合同
25.1中选人收到“中选通知书”后，按“中选通知书”中规定的时间地点与邀请人签订合同。
25.2邀请人与中选人双方共同承认的竞争性比选文件、参选文件及评选过程中形成的书面文件均作为签订合同的依据。
25.3如中选人不接受“中选通知书”拒签合同，则按参选须知18.3条处理。邀请人可从中选候选人中重新选定中选单位，组织双方签订合同。
七、其他要求
26.参选人中选后放弃中选的，邀请人拒绝退还该参选人参选保证金的同时，视参选人违约情形，可以将其列为参选黑名单。
27.参选人相互串通或勾结邀请人内部相关人员损害邀请人利益的，中选无效。邀请人不退还其参选保证金，并列为渝新公司参选黑名单；情节严重的，移交政府有关部门或司法机关处理。
28.凡被列为渝新公司参选黑名单的，两年内不能参与渝新公司的竞争性比选或招标活动。
29.本《比选文件》未尽事宜，按招标投标法及竞争性比选相关规定执行。
· 30.参选人参选产生的一切费用由参选人自行承担。

第三部份　合同主要条款

采购合同
需方（买方）：重庆能投渝新能源有限公司
供方（卖方）：

一、供方提供的产品名称、规格型号、品牌、数量等详见附件。附件中未列明，但属于使项目正常运行所需的设备、材料由供方提供，费用已包含在合同总价中。
二、合同总价：人民币     万元（大写：       ）。此价格为包干价，包含产品费用、运输费用、安装费用、调试费用、培训费用、16%的增值税等项目验收合格、交付渝新公司使用前的一切税费及3年质保期内相关费用等。
三、交货及安装调试时间：
1、2018年8月28日前完成全部设备的供货、安装调试，并确保验收合格、投入正常运行；
2、安装调试过程中，需方应积极配合。
四、交货及安装调试地点：需方指定地点（重庆辖区内）。
五、产品交货时供方应提供产品生产厂家的项目授权书和售后服务承诺函。
六、产品运行技术要求：
1、详见附件《高清视频会议系统技术规格书》，同时符合国家和行业相关标准。
2、供方确认，已对需方上级单位和下级单位现有系统进行充分了解，保证其供应设备与需方上级单位和下级单位现有系统实现融合、连接、配套等，确保产品质量。
3、所有产品由供方安装、调试、培训等，费用包含在合同总价中。
4、如需方对主安装地点进行装修，供方应配合需方对装修图纸进行审查，提出修改意见，以确保供方产品的质量和效果。
七、售后服务及质量保证：
1、供方对产品的质量及产品安装质量的保证期为3年，从产品安装、调试完成并验收合格之日起计算。
2、在质量保证期内若出现质量问题，供方应在接到需方通知后4小时内响应，24小时内解决，解决方式包括退货、换货、维修。
3、质保期内如产品出现问题，由供方免费维修和更换。质保期后应提供技术及服务支持（含系统及系统内的设备扩展、软硬件升级等，并以同行业同期对应材料的6－8折的价格提供产品）。
八、运输方式及费用负担：运输方式为汽车运输，费用由供方承担。
九、包装标准供应与回收：采用足以保护产品不受损害的包装，包装不回收。
十、验收标准及验收方法：安装、调试后，根据附件中的技术要求、国家和行业相关标准进行验收。
十一、结算方式及结算期限：
1、全部产品安装调试完毕且验收合格后，支付合同总价的90%。
2、质保期满1年后，如产品无质量问题或质量问题已处理，支付合同总价的5%，质保期满2年后，如产品无质量问题或质量问题已处理，支付合同总价的3%，质保期满3年后，如产品无质量问题或质量问题已处理，支付合同总价的2%，。
3、在需方付款前，供方应提供增值税发票。
4、支付方式为转帐或银行承兑汇票。
十二、在本合同签订后3天内，供方应提供金额为合同总价5%的履约保证金。履约保证金在全部产品安装、调试完毕且验收合格后3天内退还。供方不履约或不完全履约，履约保证金不退还。
十三、供方自行负责供货、安装、调试过程中的安全管理工作，如发生安全事故，由供方自行承担全部责任。
十四、违约责任：
1、如供方提供的产品在验收时发现有不满足《高清视频会议系统技术规格书》中带※的任一条款，需方有权解除合同，不支付任何费用，不退还供方缴纳的履约保证金，同时有权要求供方赔偿由此给需方造成的全部损失。
2、如供方提供的产品在验收时发现有不满足《高清视频会议系统技术规格书》中不带※的条款，每发现一条，应向需方支付违约金3万元，以此类推。如不满足《高清视频会议系统技术规格书》中不带※的条款超过5条且需方认为影响使用效果时，需方有权解除合同，不支付任何费用，不退还供方缴纳的履约保证金，同时有权要求供方赔偿由此给需方造成的全部损失。
3、如在质保期内供方未能按本合同约定提供售后服务，每发生一次，应向需方支付违约金1万元，以此类推，如发生5次及以上，需方有权要求退货。供方应在收到需方退货通知后5天内全额退还需方货款
4、如供方逾期完成产品交货、安装、调试，每超一天，支付违约金人民币0.2万元，超过20天后，需方有权解除合同，不退还供方缴纳的履约保证金。
十五、《高清视频会议系统技术规格书》作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
十六 、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。
十七、本合同一式五份，供方一份，需方四份，具有同等法律效力。
十八、本合同经双方签字、盖章后生效。

甲方：                           乙方： 
（盖章）（盖章）
法定代表人或授权代表人：    法定或授权代表人：
开户银行：               开户银行： 
帐号：                           帐号：
  签订时间：


第四部份  高清视频会议系统技术规格书


具体内容见附件：

第五部份    评审标准
一、邀请人将组建评审委员会对参选人的比选文件进行评审。
不满足《高清视频会议系统技术规格书》中带※的任一条款，参选人的产品将被拒绝。
评审委员会将对参选人的参选资料进行评审，在充分考虑参选人报价的基础，综合其它因素，向邀请人推荐三名中选候选人。邀请人从评委组推荐的3名中选候选人中确定1名中选人。
二、无效参选文件
评选委员会评审时，参选人或其参选文件出现下列情况之一者，应为无效参选：
1、参选人未按竞争性比选文件规定提交足额参选保证金的。
2、参选人不具备竞争性比选文件规定的资格要求的。
3、参选文件出现多个参选方案或参选报价的。
4、参选报价高于竞争性比选文件规定的参选最高限价的。
5、不符合本比选文件要求的资质条件的。


第六部份　参选文件格式


参选文件

参选项目名称：

参选单位名称：

参选单位法定代表人或授权代表：

（参选单位公章）
2018年月日

























目录


由参选人自行根据其参选文件编写。

























一、报价函
致：                     
我方收到贵方（项目名称）高清视频会议系统项目采购的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的竞争性比选。
1、愿意按照比选文件中的一切要求，提供完成本项目服务范围内的所有工作，总报价为人民币大写：；人民币小写RMB：             。质保期为三年，从全部产品安装、调试完毕且验收验收合格之日起计算。
2、我们现提交的参选文件：正本  份，副本  份，电子文本   份。
3、我们完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求，完全答应比选文件中规定的所有条件和评审办法。
4、在整个比选过程中，我方若有违规行为，贵方可参照《中华人民共和招标投标法》等法律法规和比选文件之规定给予惩罚，我方完全接受。
5、若我们成为中选人，我方将按照评选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
6、我方同意按比选文件规定，交纳比选文件要求的比选保证金。如果我方成为中选人，保证在接到中选通知书时，向贵公司缴纳履约保证金。
7、比选有效期为90日。

参选人（公章）：
法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）
地址： 
电话：                           传真：
邮编：
联系人：

年   月   日
注：附分项报价表







分项报价表
	序号
	货物名称
	规格型号
	生产厂家或品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	合计金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总合计
	
	　
	　

	总报价(RMB大写)：                           


注：以上报价为含产品价格、安装、调试、运输、培训、质保、税费等一切费用的综合包干价格。

















二、法定代表人授权委托书 
本人（姓名）系（参选人名称）的法定代表人（或单位负责人），现委托为我方代理人参与重庆能投渝新能源有限公司的采购竞争性比选会。
代理人根据授权：以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆能投渝新能源有限公司组织的所需递交的相关资料文件，其法律后果由我方承担。
委托期限：从本授权签署之日起至重庆能投渝新能源有限公司高清视频会议系统采购竞争性比选结束、邀请人与中选人签订合同时止。                                     。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明、代理人身份证复印件。
参选人：（盖单位公章）
法定代表人：（签字）
身份证号码：                               
委托代理人：（签字）
身份证号码：                               
年 月  日
	（法定代表人身份证复印件正面）
	（法定代表人身份证复印件反面）



	（授权代理人身份证复印件正面）
	（授权代理人身份证复印件反面）






三、法定代表人身份证明书

，性别：，年龄：岁，籍贯：，民族：，住址： ，身份证号码：，为公司法定代表人，现任公司职务。
特此证明。

单位名称（盖章）：

年  月    日
	（法定代表人身份证复印件正面）
	（法定代表人身份证复印件反面）















[bookmark: _Toc354044653]
四、资格、技术、商务部份

1、诚信声明
致：重庆能投渝新能源有限公司
参选人申明：本参选人比选文件中提供的各项证明材料都是真实、可靠性的。若在评审及后续工作中若发现证明材料的真实性、可靠性存在弄虚作假等行为，邀请人有权取消本参选人中选资格、没收本参选人保证金（或履约保证金）、本参选人愿赔偿相应损失并承担一切法律责任。




参选人（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）
  年    月    日








2、承诺
致：重庆能投渝新能源有限公司
本参选人承诺：未经重庆能投渝新能源有限公司允许，本参选人不能随意变更、撤退人员。中选后，本参选人在履行合同过程中遵守重庆能投渝新能源有限公司相关规章制度。 



参选人（公章）：

 年    月    日




3、比选保证金
附比选保证金缴纳证明复印件






4、其他资料
（该部分资料由参选人根据资格审查要求、技术要求、业绩要求等内容，自行编制，格式自拟，并附相应证明资料）



注：1、类似项目的业务需提供相应证明材料。
2、参选人可自行补充对其比选有利的其他资料










附件：             
	高清视频会议系统技术规格书

	序号
	设备名称
	设备描述
	单位
	数量
	备注

	视频会议系统
	1、 ※本次提供的视频会议系统产品必须与华为、宝利通视频会议系统融合，须提供至少1个融合案例；
2、 ※本次提供的视频会议系统产品须支持至少16个以上现有视频会议终端设备接入。
	
	
	

	主机房 
	高清MCU
	1、 采用VxWorks嵌入式操作系统，须提供第三方权威机构检测报告证明。
2、※支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具备良好的兼容性。
3、呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps。
4、※本次项目所MCU配置不少于30路1080P30全编全解视频端口，即满足项目中所有硬件终端与软件终端入会，后期在有需要时单台MCU可扩容到不少于70个1080P30全编全解端口。
5、※支持ITU-T H.265、H.264 HP、H.264 SVC视频协议；须提供第三方权威机构检测报告证明。
6、※支持G.711、G.722.1、G.722.1C、G.729、iLBC音频协议；须提供第三方权威机构检测报告证明。
7、※支持ITU-T H.239、BFCP双流协议；支持主视频1080p60fps时，辅视频同时实现1080P60fps高清效果。 
8、※支持MCU内置录播功能，最大不少于20个1080P60会议同时录制；最大支持不少于4个1080P60会议直播能力；须提供第三方权威机构检测报告证明。
8、※支持每个会场24画面分屏，具有多种多画面模式切换等。
9、※支持多台MCU组成资源池，实现MCU资源统一管理，根据MCU资源使用情况,动态分配MCU资源，以实现MCU资源负载均衡。 
10、※要求电源与芯片支持备份功能，以保障系统稳定性，须提供第三方权威机构检测报告证明。
11、※可同时支持光口备份、电口备份、光电口备份；须提供第三方权威机构检测报告证明。
12、※支持SIP(TLS/SRTP)信令和媒体流加密、AES加密算法、H.235媒体流加密、H.235认证和信令完整性校验；须提供第三方权威机构检测报告证明。
13、支持不少于5级单、多通道级联技术。
14、※具备较强的抗丢包能力：20%丢包下，语音较清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿。
15、※为降低网络带宽支出，以1Mbps带宽实现1080P60fps会议效果；以512Kbps带宽实现1080P30fps会议效果；以384Kbps带宽实现720P30fps会议效果。
16、※支持通过短消息向终端发出被广播、点名、入会、离会时的文字提示；须提供第三方权威机构检测报告证明。
18、※支持IPV4和IPV6协议栈；须提供第三方权威机构检测报告证明。
19、※支持静态NAT、H460公私网穿越方式。
20、※要求提供电信入网证、3C证书。
	台
	1 
	配置3年维保

	
	会议管理平台
	1、※要求采用B/S构架，须提供第三方权威检测报告证明。
2、支持通过对用户账号的所属用户类型和所属组织来进行分级分权管理。
3、※支持最大设备管理数不少于9000个，最大注册数不少于1000路。
4、支持呼叫控制、带宽管理、黑白名单、注册状态显示、路由管理、分区管理、号码变换、URL呼叫等功能。
5、※支持H.460、ICE、STUN、TURN、SNP协议，实现H.323/SIP设备公私网穿越功能；须提供第三方权威机构检测报告证明。
6、※支持并提供资源池功能，将多台不同型号的MCU组成资源池，实现MCU资源统一管理，具备负载均衡功能。
7、支持设置主席、一键静闭音、广播/选看会场、设置多画面、多画面轮询、锁定会议演示、声控切换、点名送等功能。
8、※支持锁定会场视频源功能实现会场观看画面不受广播、点名、声控切换等操作影响；须提供第三方权威机构检测报告证明。
9、※支持在会议管理界面上进行录制、直播、设置录播视频源等操作。
10、支持在会议管理平台上显示会场终端的本地麦克风开关状态。
11、※支持会议合并、会议拆分功能，须提供第三方权威机构检测报告证明。。
12、※支持两点变多点会议调度功能，须提供第三方权威机构检测报告证明。
13、支持会议模板预置多画面、字幕、横幅、广播、主席轮询等参数。
14、支持MCU及终端设备状态查看、自动发现、批量放号、参数批量配置、配置锁定、配置备份/恢复、告警管理等功能。
15、支持管理平台进行全网设备统一配置管理，实现对终端、MCU设备进行远程批量升级，升级时间可自定义，通过其他工具对单台终端或MCU进行升级视作不满足。
16、支持按帐号所属类型和所属组织，来进行分级分权管理；须提供第三方权威机构检测报告证明。
17、支持并提供网络拓扑图管理，可根据设备的物理位置以多级图层显示，支持拓扑图缩放显示；实现实时监控设备忙闲状态、告警、参数配置等功能。
18、※支持会议模板预置多画面、字幕、横幅、广播、主席轮询等参数；须提供第三方权威机构检测报告证明。
19、支持为计费系统提供CDR话单功能，支持自定义时间段查询、导出点对点及多点话单；支持按照设备、会议方式生成统计报告。
20、支持ROI报表统计功能；须提供第三方权威机构检测报告证明。
21、提供基于SOAP二次开发接口，实现与第三方系统集成；须提供第三方权威机构检测报告证明。
22、须提供所投设备的软件著作权登记证书。
23、支持不少于50个硬件终端注册与管理能力。
	台
	1 
	配置3年维保

	
	录播服务器
	1、※产品必须与MCU同一品牌。
2、支持H.323和SIP会议录制，录制带宽支持128Kbps～8Mbps；须提供第三方权威机构检测报告证明。 
3、支持H.264 HP等视频协议，支持1080p60、1080p30视频格式；支持AAC-LD、AAC-LC、G.711a、G.711u、G.722等音频编解码协议. 须提供第三方权威机构检测报告证明。
4、具备良好的网络适应性，20%的网络丢包下,音视频清晰，不影响会议录制。
5、※支持H.235、TLS、SRTP安全加密协议；支持IPV4和IPV6协议栈；须提供第三方权威机构检测报告证明。
6、支持不少于2个10M/100M/1000M自适应网口。
7、※支持硬盘、芯片、电源备份功能，以提高系统稳定性；须提供第三方权威机构检测报告证明。
8、存储容量至少1T，不少于1500小时512Kbps双流码流的录制时间。
9、支持最高不少于28路1080p60双流会议并发录制；本次配置要求不少于4路高清会议同时录播能力。
10、支持最高不少于1000路并发点播观看，本次配置要求不少于500路会议同时点播能力。
11、支持在PC、平板、手机等移动设备上基于浏览器可观看会议直播，无需安装浏览器插件或客户端软件； 须提供第三方权威机构检测报告证明。
12、支持画面布局切换，实现单屏、双屏、画中画模式等模式观看。
13、支持MP4、AVI、WMV、ASF、FLV等多种文件存储格式；支持外围IPSAN、NAS外部存储扩容等。须提供第三方权威机构检测报告证明。
14、支持热点视频功能，将录制的重要会议视频设置成热点视频在首页显示。
15、支持同时录制高清、标清两路会议码流，须提供第三方权威机构检测报告证明。
16、支持对点播视频进行分类筛选、查找、排序等功能，同时可以将视频文件进行下载及保存。
17、支持Word、PDF、PPT等格式的会议附件，归档上传功能；支持登录鉴权、分级观看，可根据不同用户权限观看发布的视频内容。
18、※支持录制文件FTP转存功能；须提供第三方权威机构检测报告证明。
17、支持在会议管理平台界面、终端侧及录播界面上进行录制控制，包括启动/暂停/结束录制。
18、提供SDK二次开发接口，实现与第三方系统集成；须提供第三方权威机构检测报告证明。
19、设备需要电信入网证、3C证书。
	台
	1 
	配置3年维保

	指挥中心
	高清终端
	1、※ 和MCU同一品牌，确保应用功能的完整性，管理的统一性。
2、要求采用嵌入式操作系统，非Windows、Android系统，非PC、工控机架构。
3、※支持H.323/SIP协议标准。同时支持IPV4和IPV6协议栈，要求提供厂家官网参数截图加章。
4、支持IP接入速率64Kbps-8Mbps。
5、※视频支持H.264HP、H.264SVC图像编码协议，应提供第三方权威机构报告
6、所投设备图像格式支持1080P60帧、1080P30帧、720/30帧等。
7、音频支持G.722、G.719、G.729A、AAC-LD等音频协议。
8、支持H.239与BFCP协议，提供产品官网参数截图加盖厂商鲜章。 
9、终端召开点对点会议时，支持同时接收和发送辅流，即两会场同时发送辅流，对方会场根据需要，随时调看辅流。
10、至少6路高清视频输出接口，满足主会场多摄像头接入，要求具有SDI、HDMI、DVI等接口，要求提供背板接口图与说明加盖厂家鲜章；
11、提供至少6路音频输入、至少6路音频输出接口，要求提供产品官网参数截图加盖厂家鲜章。
12、※支持3G-SDI输入/输出接口，高清终端和摄像机或矩阵之间可以达到60米的传输距离信号无明显衰减。
13、支持摄像头一线连接终端，通过这个线缆可以传输视频信号、控制信号和摄像头供电。
14、终端支持PSTN接口，实现视频会议和手机、固话的互通和互为备份，要求提供产品官网参数截图加盖厂家鲜章。
15、H.235信令和媒体流加密、AES加密、TLS会议接入密码保证会议安全，要求提供产品官网参数截图加盖厂家鲜章。
16、支持IP网络升速、降速完全自适应，即根据IP网络带宽的变化，自动调整会议中视音频带宽，保证图像语音质量良好。
17、支持在两个显示设备分别显示远端（或本端）主流和辅流；支持在一个显示设备以画中画、二分屏、三分屏等多种模式同时显示2路或3路图像。
18、终端支持VGA掉电环回功能，终端下电后支持VGA输入输出口环回功能，要求提供第三方检测报告。
19、终端支持Wi-Fi热点和客户端开启和关闭功能，能够通过WIFI网络进行视音频通信，方便会议室网络布线。
20、电脑桌面可以通过网络发送到终端，并通过终端双流协议发送到远端会场，电脑和终端之间无需通过视频线缆连接，方便部署。
21、终端支持多视功能，终端2路视频信号经终端合并为一路发送给远端。要求提供第三方权威检测报告。
22、支持主席会场全会议控制功能，要求终端申请主席后能进行：点名发言、广播会场、设置多画面模式、添加会场、删除会场、结束会议等操作。
23、支持T.140的字幕功能，可以在会议中发送字幕和短消息进行提示。
24、※支持语音呼叫功能；须提供第三方权威机构检测报告证明。
25、终端支持红外遥控操作，可以通过遥控器直接对终端控制；
26、全中文图形化界面，支持遥控器中文输入，应具有基本的维护检测功能，本端音频自环、视频自环、远端环回、事件日志、远端升级维护等功能。
27、终端支持静态NAT、H.460等公私网穿越协议。
28、终端至少支持2个10M/100M/1000M自适应网口，要求提供产品厂家官网参数截图加盖厂家鲜章
29、终端支持在前面板显示运行状态、IP地址、会场号码等，要求提供第三方权威检测报告。
30、能够提供API接口，方便二次开发集成，要求提供产品厂家官网参数截图加盖厂家鲜章。
31、终端具有中国电信入网、CCC等证书加盖厂家鲜章。
	台
	1
	配置3年维保

	
	高清摄像头
	1、※必须是与高清终端同品牌摄像机，确保应用功能的完整性，管理的统一性。
2、支持12倍光学变焦，12倍数字变焦，支持1080P 50/60fps、1080p 25/30、视频输出，要求提供厂家官网参数截图加鲜章。
3、支持230万像素 1/2.8英寸CMOS成像芯片，在不增加外置广角镜的情况下可以实现70°以上的广角拍摄，最大水平视角72°，最大垂直视角44.5°。
4、支持摄像机倒装，便于摄像机倒装在天花板上。
5、支持吊装模式下图像调转、支持红外控制摄像机等操作，要求提供第三检测报告。
6、※摄像机具有LCD 显示功能，可以实时显示当前视频输出格式或者故障代码，便于维护人员诊断和维护。
7、※支持三合一接口，可同时实现视频、控制信号的传输以及对摄像机进行供电的要求，
8、支持通过按键设置摄像机视频输出格式，不需要重启摄像机。
9、支持低照度下的背光补偿
10、支持通过终端遥控器或WEB界面对镜头视频格式、曝光指数、白平衡、对比度和降噪等参数进行远程调整。
11、支持≥30个的预置位
12、支持标准、鲜艳、柔和三种图像模式的选择
13、※要求视频输出接口支持3G-SDI等接口类型
	台
	1
	配置3年维保

	
	吊顶麦克风
	1、※与MCU和终端为同一品牌
2、支持360度全向拾音方向
3、支持6米拾音范围
4、支持G.711、G.722与AAL-LD等音频协议
5、要求麦克风支持吊装功能
	台
	1 
	配置3年维保

	视频会议室
	高清终端
	1、※与MCU同一品牌，确保应用功能的完整性，管理的统一性。
2、要求采用嵌入式操作系统，非Windows、Android系统，非PC、工控机架构。
3、※支持H.323/SIP协议标准。同时支持IPV4和IPV6协议栈，要求提供厂家官网参数截图加章。
4、支持IP接入速率64Kbps-8Mbps。
5、※视频支持H.264HP、H.264SVC图像编码协议，应提供第三方权威机构报告
6、所投设备图像格式支持1080P60帧、1080P30帧、720/30帧等。
7、音频支持G.722、G.719、G.729A、AAC-LD等音频协议。
8、支持H.239与BFCP协议，提供产品官网参数截图加盖厂商鲜章。 
9、终端召开点对点会议时，支持同时接收和发送辅流，即两会场同时发送辅流，对方会场根据需要，随时调看辅流。
10、至少6路高清视频输出接口，满足主会场多摄像头接入，要求具有SDI、HDMI、DVI等接口，要求提供背板接口图与说明加盖厂家鲜章；
11、提供至少6路音频输入、至少6路音频输出接口，要求提供产品官网参数截图加盖厂家鲜章。
12、※支持3G-SDI输入/输出接口，高清终端和摄像机或矩阵之间可以达到60米的传输距离信号无明显衰减。
13、支持摄像头一线连接终端，通过这个线缆可以传输视频信号、控制信号和摄像头供电。
14、终端支持PSTN接口，实现视频会议和手机、固话的互通和互为备份，要求提供产品官网参数截图加盖厂家鲜章。
15、H.235信令和媒体流加密、AES加密、TLS会议接入密码保证会议安全，要求提供产品官网参数截图加盖厂家鲜章。
16、支持IP网络升速、降速完全自适应，即根据IP网络带宽的变化，自动调整会议中视音频带宽，保证图像语音质量良好。
17、支持在两个显示设备分别显示远端（或本端）主流和辅流；支持在一个显示设备以画中画、二分屏、三分屏等多种模式同时显示2路或3路图像。
18、终端支持VGA掉电环回功能，终端下电后支持VGA输入输出口环回功能，要求提供第三方检测报告。
19、终端支持Wi-Fi热点和客户端开启和关闭功能，能够通过WIFI网络进行视音频通信，方便会议室网络布线。
20、电脑桌面可以通过网络发送到终端，并通过终端双流协议发送到远端会场，电脑和终端之间无需通过视频线缆连接，方便部署。
21、终端支持多视功能，终端2路视频信号经终端合并为一路发送给远端。要求提供第三方权威检测报告。
22、支持主席会场全会议控制功能，要求终端申请主席后能进行：点名发言、广播会场、设置多画面模式、添加会场、删除会场、结束会议等操作。
23、支持T.140的字幕功能，可以在会议中发送字幕和短消息进行提示。
24、※支持语音呼叫功能；须提供第三方权威机构检测报告证明。
25、终端支持红外遥控操作，可以通过遥控器直接对终端控制；
26、全中文图形化界面，支持遥控器中文输入，应具有基本的维护检测功能，本端音频自环、视频自环、远端环回、事件日志、远端升级维护等功能。
27、终端支持静态NAT、H.460等公私网穿越协议。
28、终端至少支持2个10M/100M/1000M自适应网口，要求提供产品厂家官网参数截图加盖厂家鲜章
29、终端支持在前面板显示运行状态、IP地址、会场号码等，要求提供第三方权威检测报告。
30、能够提供API接口，方便二次开发集成，要求提供产品厂家官网参数截图加盖厂家鲜章。
31、终端具有中国电信入网、CCC等证书加盖厂家鲜章。
	台
	1 
	配置3年维保

	
	高清摄像头
	1、※必须是与高清终端同品牌摄像机，确保应用功能的完整性，管理的统一性。
2、支持12倍光学变焦，12倍数字变焦，支持1080P 50/60fps、1080p 25/30、视频输出，要求提供厂家官网参数截图加鲜章。
3、支持230万像素 1/2.8英寸CMOS成像芯片，在不增加外置广角镜的情况下可以实现70°以上的广角拍摄，最大水平视角72°，最大垂直视角44.5°。
4、支持摄像机倒装，便于摄像机倒装在天花板上。
5、支持吊装模式下图像调转、支持红外控制摄像机等操作，要求提供第三检测报告。
6、※摄像机具有LCD 显示功能，可以实时显示当前视频输出格式或者故障代码，便于维护人员诊断和维护。
7、※支持三合一接口，可同时实现视频、控制信号的传输以及对摄像机进行供电的要求，
8、支持通过按键设置摄像机视频输出格式，不需要重启摄像机。
9、支持低照度下的背光补偿
10、支持通过终端遥控器或WEB界面对镜头视频格式、曝光指数、白平衡、对比度和降噪等参数进行远程调整。
11、支持≥30个的预置位
12、支持标准、鲜艳、柔和三种图像模式的选择
13、※要求视频输出接口支持3G-SDI等接口类型
	台
	1 
	配置3年维保

	
	全向数字麦克风
	1、※与MCU和终端与为同一品牌
2、支持360度全向拾音方向
3、支持6米拾音范围
4、支持G.711、G.722与AAL-LD等音频协议
	台
	1 
	配置3年维保

	小视频会议室与分会场
	一体化高清终端
	1、※要求一体化高清终端与高清MCU、高清终端为同一品牌。
2、所投产品应为一体化结构设计，集成编解码器，麦克风，摄像头等组件，方便安装部署（要求提供产品厂家官网参数加盖鲜章）。
3、所投产品应支持ITUT H.323通讯协议，支持IETF SIP协议。
4、所投产品支持良好的视频处理能力，512Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码。宽带范围64Kbps-4Mbps。
5、所投产品至少支持1路VGA和1路1080P30内置摄像机输入，支持2路内置MIC。
6、所投产品应支持不少于两路视频输出，以实现在两个显示屏上同时观看主视频和辅流；所投产品支持第二路视频输入，以共享本地桌面给其它与会会场。
7、所投产品应安装简单，一条线缆即可实现供电、网络连接、高清视频输出和外置麦克风的连接，易于安装维护。
8、要求支持Wi-Fi热点与Wi-Fi客户端能实现终端无线接入网络的无线发送PPT等功能。
9、所投产品应支持H.264 HP、H.264 SVC等视频编解码协议（提供第三方权威检测报告证明）。
10、所投产品应支持1080P 25/30帧，720P 50/60帧，720P 30帧等视频图像格式编解码。
11、所投产品应支持G.711, G.722, G.722.1, G.722.1.C, G.728, AAC-LD等音频协议，或其它20KHZ以上频宽的立体声音频协议。
12、所投产品支持H.239和BFCP双流，支持主辅流同时达到1080P分辨率。
13、所投产品支持H.235加密协议、支持TLS/SRTP加密协议等（要求提供产品厂家官网参数加盖鲜章）。
14、※所投产品支持IPv4和IPv6双协议栈（要求提供产品厂家官网参数加盖鲜章）。
15、所投产品支持主席会控功能，申请主席后能够实现广播场、观看会场、添加/删除会场、静闭音、设置多画面、结束会议等功能。
16、所投产品标配摄像机支持1080P30帧图像格式，支持不少于12倍光学变焦，支持不少于30个摄像机预置位；（要求提供产品厂家官网参数加盖鲜章）。
17、所投产品支持通过USB接口导入配置，方便设备的安装部署。
18、※所投产品支持语音呼叫功能（提供第三方权威检测报告证明）。
19、所投产品支持VGA环回功能，方便设备的安装部署。
20、所投产品可选配外置无线数字麦克风，麦克风拾音半径不小于5米，麦克风和会议终端同品牌。
21、所投产品支持前端板显示IP地址、会议号码等。
22、要求终端具有并提供中国电信入网、CCC等证书
	台
	14
	配置3年维保

	
	全向数字麦克风
	1、※与MCU和终端与为同一品牌
2、支持360度全向拾音方向
3、支持6米拾音范围
4、支持G.711、G.722与AAL-LD等音频协议
	台
	14
	配置3年维保

	显示设备
	会议平板
	触摸屏：红外触摸屏，显示屏类型：单屏LED，显示屏尺寸：86英寸，音响内置音箱（2×10W立体环绕声），接口：VGA，HDMI*3，RJ45，PC-Audio，操作系统：Android 4.4.3，存储存储容量：32GB ROM，系统内存：2G RAM，分辨率3840x2160，亮度330cd/㎡，对比度1200:1，响应时间＜15ms，可视面积1895.04×1065.96mm，可视角度178/178°，色彩16.7M，背光灯寿命30000小时
	台
	3
	

	
	投影仪
	投影技术：LCD，技术规格：0.64英寸液晶面板×3，投影亮度：5000流明或以上，标准分辨率：1920×1200，变焦方式：手动变焦，变焦比：1.5倍变焦，投影比：1.5:1 至 2.2:1，灯泡规格：280 W超高压汞灯，灯泡寿命：大于3000 H，投影距离：1.02-7.62mm，投影尺寸：40-300 英寸，屏幕比例：16:10，梯形校正：±°30垂直 ±°20水平，扫描频率：水平 19 kHz 至 92 kHz 垂直 48 Hz 至 92 Hz，视频兼容性：480/60i、576/50i、480/60p、576/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i 下列各项仅适用于数字信号； 1080/60p、1080/50p、1080/24p，输入端子：输入 A RGB /Y PB PR 输入接口： 迷你 D-sub 15 针（母） 输入 B/输入 C HDMI 输入接头： HDMI 19 针，支持 HDCP S-VIDEO 输入 S 视频输入接头： Mini DIN 4 针 视频输入 视频输入接口：拾音插孔，输出端子：监视器输出接口*6： 迷你 D-sub 15 针（母），控制端子：远程控制 RS-232C 连接器： D-sub 9 针（公） LAN RJ45，10BASE-T/100BASE-TX USB A 型 USB B 型

	台
	1
	

	
	液晶电视机
	屏幕尺寸：55英寸，屏幕分辨率：超高清4K（3840x2160），屏幕比例：16:9，屏幕等级A+，LED背光源，背光方式：直下式，刷屏率：60HZ，扫描方式：逐行扫描，支持格式：2160p（高清）。
智能电视，支持HDR显示，CPU：Cortex-A73×2（64位），VPU：5核+12核协处理器，GPU：Mali450×5+2D图形处理器*1，内部存储空间：2GB DDR4运行内存+16G缓存，多声道功能：环绕声，扬声器类型：辐射方向向后/向下，输出功率：8W*2，1组USB2.0接口，1组USB3.0接口，2组HDMI2.0接口，支持RBG、数字RF、模拟RF接口，USB支持视频格式：AVS/MP4/MPEG-1/MPEG-2/VP8，USB支持音频格式：MP3/MPEG1/MPEG2，USB支持图片格式：JPEG/PNG，工作电压（v）：220v，支持WIFI、DLNA

	台
	14
	

	 数字会议发言系统
	数字会议主机(带摄像跟踪）
	1、主控机与会议系统单元的数字控制及声音信号采用同一电缆传送（八芯）
2、可独立运作或外接电脑结合软件同步联动操作
3、脱离电脑时可具有下列几个功能：会议讨论、自动跟踪摄像
4、具三种会务模式：开放模式（FREE）、先进先出（FIFO）、限制发言（LIMIT）
5、可直接选择显示文字种类功能：中文简体/中文繁体/英文
6、具有主席模式选择功能：可以选主席专用/主席普通；具有自动关机选择功能：可选自动关机有/无
7、面板具有LCD液晶显示屏。122×32点阵显示会议模式。面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用
8、单一主机具四组主端连接64套会议单元。并具有负载及短路保护功能。增加扩展设备可实现250台会议单元同时使用
9、具3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备
10、频率响应：100Hz—18KHz：总谐波失真：在100Hz—18KHz会议系统声音输出小于0.1%
11、具有RS232连接口可外接电脑和中控控制
12、具有摄像跟踪模块，可实现自动摄像跟踪功能
13、功耗：400W,采用AC220V供电
	台
	2
	

	
	带显示屏便携式主席单元
	麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态
单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩
具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态
系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置
系统中主席单元不受限制功能的限制
可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环
麦克风灵敏度高
单元由系统主机供电，输入电压18V属安全范围
单元采用8芯线“T”型连接
话筒具有三键表决功能
具有自动视像跟踪功能
配一条麦克风单元连接线
符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）
液晶显示，简、繁、英三种语言可选
技术参数：
频率响应：50-16kHz
灵敏度：-42dB±2dB
参考授话距离：15cm-50cm
咪管长度：390mm
	只
	2
	

	
	带显示屏便携式代表单元
	麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态
单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩
可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环
麦克风灵敏度高
单元由系统主机供电，输入电压18V属安全范围
单元采用8芯线“T”型连接
话筒具有三键表决功能
具有自动视像跟踪功能
配一条麦克风单元连接线
符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）
液晶显示，简、繁、英三种语言可选
技术参数：
频率响应：50-16kHz
灵敏度：-42dB±2dB
参考授话距离：15cm-50cm
咪管长度：390mm
	只
	34
	

	音响扩声系统
	数字音频矩阵（8*8）
	采用独特的处理算法 ，主机套具备抗干扰，无啸叫，等核心算法技术，支持24小时不间断工作 
高性能浮点DSP处理芯片；
48kHz A/D、D/A转换， 最高可达96kHz取样率
8通道平衡输入音频通道
8通道支持MI C输入
每个MIC输入支持48V幻象供电
8个平衡音频输出通道
8通道自适应反馈消除功能 (AFC)，具有12个抑制点。
8通道自动混音,带AGC功能
内置声压级控制功能（SPL）
有摄像跟踪代码输出，便于通过第三方中控实现摄像联动功能
输入每通道：前级放大、噪声门、3段参量均衡、高通滤波器、自动混音台
输出每通道： 8段参量均衡、分频器、高低通滤波器、限幅器、延时器
开放RS- 232实现中控控制
电脑网络连接设备，可软件设置参数和调试。
支持8组场景预设功能 
技术规格：
音频输入 8路平衡输入，凤凰插头
最大输入增益： 54dBu
输入阻抗 20k Ω balance，10k Ω unbalance
共模抑制比(CMRR) 75dBu @ +20dBu , 60Hz
前置放大等效输入噪声(EI N) <-125 dBu, 2 2Hz - 22kHz
幻象电源 DC 48V
音频输出 8路平衡线路电平，凤凰插头
最大输出电平 20 dBu
输出阻抗 100 Ω平衡
DSP处理能力 3648MIPS/2746MFLOPS 
采样频率/量化 48 kHz，24Bi t ADC，24Bi t DAC
频率响应 20 Hz – 20 kHz, + /- 0. 5 dB
动态范围 110 dB，ADC, DAC
总谐波失真  ≤0.005% @1kHz，+4dBu
信道间串扰 >-80 dB @ 1 kHz, 典 型
设备尺寸WxDxH 1U，485 mm x 260mm x 44mm
电源 AC 110V~230V AC，50Hz /60Hz
工作环境 最大环境操作温度0℃至40℃
	台
	2
	

	
	铝合金音柱音箱-主扩
	采用一体化铝合金箱体，结构紧凑，外观精致高档。
音质优美，音声甜美，人声还原好，特别适合语言扩声场所。
安装方面，可采用吊装、壁装等方式。
黑色圆孔防尘钢网罩，原装neutrik插头，自带防雨冒。
适用范围:会议室、报告厅、多功能厅、礼堂、学校、餐厅等。
额定功率:160 W
额定阻抗: 8ohms 
频率范围:150Hz-19KHz
灵敏度(1m/1W)) : 95dB
最大声压级:121dB
结构特点 　
箱体材料:高档铝合金
箱体面网:黑色圆孔防尘钢网
表面漆:黑色环保砂纹耐磨油漆
产品尺寸 (W*D*H) : 136*161*496（mm)
净重(Kg) : 6.6Kg
	只
	6
	

	
	吸顶音箱-辅助
	装配防火等级的金属后箱
经UL2043认证，可在通风场地使用
经UL1480-5认证，可用于消防传信系统
前置开关，可选择8 ohm或70/100V运行模式
配有吊顶安装或吸顶安装所需的安装件
额定阻抗：8Ω
灵敏度 (2.83V @ 1m)：89dB
频率响应 +/-6dB 装有后罩：110 - 18kHz
驱动单元 (低音 / 高音)：110mm / -
建议放大器要求：10-100W
特性：UL2043 & UL1480-5 认证 / 8Ohm or 70V: 4w, 8w, 15w, 30w / 100V: 8w, 16w, 30w
产品外部尺寸 (Diameter / Depth) :220mm (8.66in.) / 110mm (4.33in.)
切口尺寸 (Diameter)：196mm (7.71in.)
安装深度：- / 107mm (4.21in.)
	只
	4
	

	
	2通道数字功放
	1U超薄的体积；表面拉丝处理，简洁时尚的外观,；D类电路设计,效率达到了90%；
声音清澈明亮；遂道式的散热功能,各种保护设计，满足各类中小型场所扩音的需求
输出功率(8Ω):2×250W
输出功率(4Ω):2×400W
输入阻抗:20KΩ（balance）/10kΩ（unbalance）
频率响应:20Hz～20KHz +3/-3dB
总谐失真:0.05%
转换速度:40V/usec
信噪比:90dB
通道隔离度:＞1000dB@8Ω 1KHz
高度:1U
输入灵敏度:1V
净重(kg):3.9
外型尺寸:485×510×50mm
	台
	4
	

	
	自动反馈抑制器
	D-221全自动反馈抑制器具有自动检测现场啸叫点功能,通过DSP系统对声音进行过滤、低音补偿、自动混音、智能高速反馈处理.，全数字化最大限度消除回输。同时使用多个话筒时,自动适应声学环境,无需调试，快速校正功能,保证音质,减少延时，高中低三档输入电平选择、防止峰值输入失真，有效增加话筒拾音距离20-60CM.
功能特点：
 超高速的自动反馈控制
 增加话筒拾音距离20-60CM.
 传声增益提升6dB-12dB
 每个通道设有3个滤波点
 增加余量和降低本体噪声
 双核全自动智能设置活动滤波器
 XLR卡侬插口和6.3插口的输入和输出连接
 莲花插口的背景输入
	台
	2
	

	
	双手持无线话筒
	采用D-PLL射频稳定技术，频率精准、工作稳定可靠
采用专业级音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小、动态范围更大
先进的音码调制锁定功能，能够更好地避开干扰和消除开关机冲击噪声
具有独立的输出（XLR）和混合（6.3mm）输出，方便连接音频处理、功放设备
采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便；
可任意选配手咪、头戴、领夹。
频率范围: 780MHz-830MHz
频率稳定度:±0.001%
动态范围: 100db
最大偏移:±50KHZ
综合信噪比: >105db
综合失真：≤0.5%
天线接入： TNC/50Ω@1KHz
灵敏度： 12dBuV(80db S/N)
灵敏度调节范围： 12-32dBuV
杂散抑制：≥75db
最大输出电平： +10dbv
供电方式：直流12V 400mA输入
输出功率： 高功率30MW，低功率3MW
供电： 2节5号1.5V碱性电池
电池寿命： 正常功率发射时，可使用超过8小时
	套
	2
	

	
	8路电源时序器
	单路功率：2000W。
主电缆规格：3*6平方电缆线，长度1.2米。
8路供电输出，每路输出AC～220V（13A），采用万能插座，适用各种类型插头。
标准的中控控制接口：RS-232控制方式；软件可设置相邻两路之间开关时间。
19英寸，工艺结构合理美观，1U标准机箱。
输出电压:220V/50Hz
总容量:30A
每组最大输出电流:13A
受控电源:8组
每组延迟时间:1s
外部控制:RS232
开关类型:按钮式轻触开关
总重量:4.5Kg
尺寸:480mm×48mm×210mm（WxHxD）
电源:AC90-260V /50～60Hz
	台
	2
	

	中央控制系统
	分布式智能控制系统
	1、32位ARM Cortex-M3 CPU，320MHz操作频率；
2、512M的Flash存储器；
3、64M数据存储器；
4、8路com，串口速率600~115200bps，支持RS-232/485和以太网之间的数据双向透明传输，可以让串行设备立即联接网络；
5、每个com口均同步支持多波特率并发RS-232/485协议内容；
6、8路IR，支持IR设备和以太网之间的数据通讯；
7、1路以太网通讯接口，支持多达10个TCP/UDP连接；
8、1路HS-NET接口，支持NET总线设备扩展，包含8路电源控制接口、音量及调光模块；
9、灵活的串口数据分帧设置，满足用户各种分包需要。
	台
	2
	

	
	8路网络电源控制接口
	1、内设8个大电流继电器，最大电流值20A，最大负载能力2200W/路，总负载能力8000W；
2、内置DIP地址码开关；
3、每个单路继电器均带一对常开常闭触点；
4、内置8个强制应急拨码开关； 
5、机架或壁挂安装方式；
6、自带零、地接线排，易于安装与连接；
7、支持RS-232/485通讯，可方便地与第三方控制器兼容
8、1路以太网通讯接口，支持多达10个TCP/UDP连接；
9、前面板带LED电流显示；
10、支持过压、过流保护，确保过流、过压时的设备安全；
11、支持能耗统计与管理，支持继电器开光状态检测与查询。
12、控制电动屏幕的上升、下降；
13、电动窗帘的打开、关闭；
14、日光灯的打开及关闭
	台
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	WiFi版平板电脑
	iPad mini,32GB WiFi版
	台
	2
	

	
	系统软件设计与联调
	提供订制的、满足用户要求与特色的集中控制系统控制界面设计及程序编写软件，使系统在最优化的情况下运行。
	套
	2
	

	会议室音响等配件
	1个大会议室与1个小会议室
	套
	2
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